|  |
| --- |
| 4.X. Udvendig beklædning, træ |
|  |
| * Omfang og lokalisering |
| Arbejdet omfatter leverance og montage af udvendig lodret beklædning af træ inkl. fastgørelsesmidler.  <x> Afstandslister, afslutningsbrædder, dæklister, hjørnelister, udvendige lysninger mv., relevant i det aktuelle projekt skal tilføjes særskilt.  <x> Lokalisering beskrives overordnet. Fuldstændigt omfang og lokalisering skal fremgå af tegninger. |
|  |
| * Tegningshenvisning |
| Hovedtegning nr. <x> |
| Plantegning nr. <x> |
| Snittegning nr. <x> |
| Facadetegning nr. <x> |
| Detailtegning nr. <x> |
|  |
| * Tilstødende bygningsdele |
| <x> Underkonstruktion for beklædninger beskrives. F eks. træskeletkonstruktion, murværk, beton. |
| <x> Særlige tilslutninger til forudgående bygningsdele beskrives. |
| * Materialer og produkter |
| Træmaterialer til udvendige beklædninger skal være superkritisk imprægneret grantræ til anvendelse i brugsklasse 3 jf. DS/EN 335.  I øvrigt henvises til leverandørens DoP.    Profil: Som Superwood SW04 brædder.  Dimensioner: 21 x 45, 70, 95, 120, 145 mm  27 x 70, 95, 120, 145 mm  Afstandslister: <x>Som Superwood afstandsliste SW09 25x50 mm.  Ovntørret liste uden tungmetaller/opløsningsmidler.  Hjørneprofiler: <x> Som Superwood SW08 45x45 mm ruhøvlet liste.  Fugtindhold: 16-18 % +/- 2%    Fastgørelsesmidler: <x> |
|  |
| * Udførelse |
| Generelt.  Træbeklædninger skal generelt opsættes med bagvedliggende ventileret hulrum. Der skal sikres fri luftpassage ved alle begrænsninger i beklædninger.  Afslutninger i hjørner, kantbegrænsninger, åbninger mv. udføres i henhold til detailtegninger.  Under montage skal der løbende foretages kontrolopmåling for at sikre ensartet bræddeafstand.  Montage:  Ved montering af 1 på 2 beklædning skal brædderne hæftes for sig. Dette sikre fri bevægelighed ved udtørring/opfugtning. Se leverandørens montagevejledning.  <x> Evt. krav til forløb af stødsamlinger beskrives.  <x> Særlige krav i forbindelse med detailløsninger beskrives. |
|  |
| * Overflader |
| Ubehandlet  <x>  Superwood kan opsættes uden overfladebehandling. Overflade vil med tiden patinerer. Graden beror på facadens orientering i forhold til solen.  Træbeskyttelse, transparent  <x>  Træbeskyttelse, halvdækkende  <x>  Træbeskyttelse, dækkende  <x>  Snitflader behandles altid i forbindelse med montage.  I forbindelse med valg af transparente overfladebehandlinger vil der være særlig risiko for nuanceforskelle. |
|  |
| * Prøver |
| Der skal opføres en prøvebeklædning på minimum 2 m² for fastlæggelse af udfaldskrav.  Prøvebeklædningen, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri og skal godkendes af byggeledelsen, inden arbejdet påbegyndes. |