|  |
| --- |
| 4.X. Udvendig beklædning, træ |
|  |
| * Omfang og lokalisering
 |
| Arbejdet omfatter leverance og montage af udvendig lodret beklædning af træ inkl. fastgørelsesmidler.<x> Afstandslister, afslutningsbrædder, dæklister, hjørnelister, udvendige lysninger mv., relevant i det aktuelle projekt skal tilføjes særskilt.<x> Lokalisering beskrives overordnet. Fuldstændigt omfang og lokalisering skal fremgå af tegninger. |
|  |
| * Tegningshenvisning
 |
| Hovedtegning nr. <x> |
| Plantegning nr. <x> |
| Snittegning nr. <x> |
| Facadetegning nr. <x> |
| Detailtegning nr. <x>  |
|  |
| * Tilstødende bygningsdele
 |
| <x> Underkonstruktion for beklædninger beskrives. F eks. træskeletkonstruktion, murværk, beton. |
| <x> Særlige tilslutninger til forudgående bygningsdele beskrives. |
| * Materialer og produkter
 |
| Træmaterialer til udvendige beklædninger skal være superkritisk imprægneret grantræ til anvendelse i brugsklasse 3 jf. DS/EN 335.I øvrigt henvises til leverandørens DoP. Profil: Som Superwood SW04 brædder.Dimensioner: 21 x 45, 70, 95, 120, 145 mm 27 x 70, 95, 120, 145 mmAfstandslister: <x>Som Superwood afstandsliste SW09 25x50 mm. Ovntørret liste uden tungmetaller/opløsningsmidler.Hjørneprofiler: <x> Som Superwood SW08 45x45 mm ruhøvlet liste. Fugtindhold: 16-18 % +/- 2% Fastgørelsesmidler: <x>  |
|  |
| * Udførelse
 |
| Generelt.Træbeklædninger skal generelt opsættes med bagvedliggende ventileret hulrum. Der skal sikres fri luftpassage ved alle begrænsninger i beklædninger. Afslutninger i hjørner, kantbegrænsninger, åbninger mv. udføres i henhold til detailtegninger. Under montage skal der løbende foretages kontrolopmåling for at sikre ensartet bræddeafstand.Montage:Ved montering af 1 på 2 beklædning skal brædderne hæftes for sig. Dette sikre fri bevægelighed ved udtørring/opfugtning. Se leverandørens montagevejledning.<x> Evt. krav til forløb af stødsamlinger beskrives. <x> Særlige krav i forbindelse med detailløsninger beskrives.   |
|  |
| * Overflader
 |
| Ubehandlet<x> Superwood kan opsættes uden overfladebehandling. Overflade vil med tiden patinerer. Graden beror på facadens orientering i forhold til solen.Træbeskyttelse, transparent<x> Træbeskyttelse, halvdækkende<x> Træbeskyttelse, dækkende<x> Snitflader behandles altid i forbindelse med montage.I forbindelse med valg af transparente overfladebehandlinger vil der være særlig risiko for nuanceforskelle. |
|  |
| * Prøver
 |
| Der skal opføres en prøvebeklædning på minimum 2 m² for fastlæggelse af udfaldskrav.Prøvebeklædningen, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri og skal godkendes af byggeledelsen, inden arbejdet påbegyndes. |